**CONFORT 125**

***Beschrijving***

Confort 125 is een thermisch onderbroken systeem voor schuif én hefschuif toepassingen waar duurzaamheid, stabiliteit en performantie vereist zijn. Oplossingen met 1, 2 en 3 rails zijn standaard beschikbaar waardoor schuifdeuren met 6 vleugels mogelijk zijn. Dankzij het maximale vleugelgewicht van 240 kg voor de schuifversie en 300 kg voor de hefschuif versie, kan dit systeem een oplossing bieden voor invulling van grote glaspartijen.

Design:

* Het buitenkader is zodanig ontworpen dat de dorpel tot op het niveau van het vloeroppervlak kan ingewerkt worden en er bijgevolg geen hinder is van een mogelijke overstap.
* Alle standaard zonwering en ventilatiesystemen kunnen probleemloos geïntegreerd worden.
* Een uitgebreid gamma van supplementaire profielen zorgt voor een snelle en eenvoudige montage en geïntegreerde afwerking in het gebouw.
* Een breed gamma aan design glaslatten laat toe om ook de vleugel een persoonlijke toets te geven.
* Speciaal ontworpen eindstukken zorgen voor een volledige en verzorgde afwerking.